Проем, высота 82

Окно

Желательное расположение   
варочной поверхности

275 - потолок

83 ->

126

172 - проход

171

370

25

122

215

33

35